Наименование аккредитованной испытательной лаборатории (центра),

реквизиты, N свидетельства об аккредитации

г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ "\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

# Протокол проверки технической документации на лифт

Мною, специалистом \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

ФИО

в присутствии представителя специализированной лифтовой организации,

смонтировавшей (модернизировавшей) лифт, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

должность, ФИО

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

наименование организации

проведена проверка технической документации на смонтированный (модернизированный) лифт, установленный по адресу \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

идентификационный (заводской, регистрационный) номер лифта \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Проверка проведена в соответствии с [ГОСТ Р 53782-2010](#sub_0) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

| Номер п/п | Содержание требования | Номер нормативного документа | Результат проверки (да/нет) | Отметка об устранении несоответствия (дата, подпись) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наличие паспорта лифта | 15.16 технического регламента "О безопасности лифтов" |  |  |
| 2 | Соответствие паспорта лифта образцу, указанному в приложении 1 ГОСТ Р 53780-2010 | 15.16 технического регламента "О безопасности лифтов" |  |  |
| 3 | Наличие электрической схемы лифта | 15.16 технического регламента "О безопасности лифтов" |  |  |
| 4 | Наличие гидравлической схемы | 15.16 технического регламента "О безопасности лифтов" |  |  |
| 5 | Наличие копии сертификата соответствия на лифт и устройства безопасности (для вновь смонтированных и замененных лифтов) | 15.16 технического регламента "О безопасности лифтов" |  |  |
| 6 | Наличие копий сертификатов соответствия на замененные устройства безопасности лифта (для модернизированного лифта) | 15.16 технического регламента "О безопасности лифтов" |  |  |
| 7 | Наличие документации по монтажу (модернизации) | 15.16 технического регламента "О безопасности лифтов" |  |  |
| 8 | Наличие монтажного чертежа | Приложение 3 ГОСТ Р 53780-2010 |  |  |
| 9 | Содержание монтажного чертежа |  |  |  |
| 9.1 | Наличие сведений и размеров, необходимых для проверки соответствия установки лифта требованиям настоящего стандарта | Приложение 3 ГОСТ Р 53780-2010 |  |  |
| 9.2 | Наличие видов и разрезов, в том числе шахты, машинного и блочного помещений, дающих представление о расположении и взаимной связи составных частей лифта, с указанием размеров, регламентированных настоящим стандартом | Приложение 3 ГОСТ Р 53780-2010 |  |  |
| 9.3 | Наличие:  - краткой технической характеристики лифта;  - нагрузок на строительную часть от лифтовой установки | Приложение 3 ГОСТ Р 53780-2010 |  |  |
| 9.4 | Наличие штампа с указанием изготовителя чертежа, подписями специалистов и местом установки лифта | Приложение 3 ГОСТ Р 53780-2010 |  |  |

Специалист \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

штамп, подпись ФИО

Настоящий протокол получил представитель специализированной лифтовой организации

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/.

подпись ФИО

Примечания

1 Выявленные несоответствия указаны в "[Акте](#sub_20000) выявленных несоответствий лифта".

2 После проверки устранения несоответствий в настоящем протоколе делается отметка "устранено" или "выполнено", указывается дата проверки и заверяется подписью и штампом (с указанием ФИО и наименования организации) специалиста испытательной лаборатории (центра), проводившего проверку.

3 При отсутствии или в случае устранения всех несоответствий оформляется "[Акт](#sub_10000) полного технического освидетельствования лифта".

4 В [графе](#sub_8001) "Результат проверки" указывается "да" или "нет". Если требование не распространяется на данный лифт, то в графе "Результат проверки" делается прочерк (-).